|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Origen | ErrorCode | Error |
| 1 | 0 | Conectado correctamente |
| 1 | -1 | Error al invocar la interfaz o el SDK no se inicializa y debe volver a conectarse |
| 1 | -2 | Error al inicializar o Error de lectura/escritura de archivos |
| 1 | -3 | Error al inicializar parámetros o tamaño incorrecto |
| 1 | -4 | Espacio insuficiente |
| 1 | -5 | Error de lectura del modo de datos o Los datos ya existen |
| 1 | -6 | Contraseña incorrecta |
| 1 | -7 | Error de respuesta |
| 1 | -8 | Tiempo de espera de recepción |
| 1 | -307 | Tiempo de espera de conexión |
| 1 | -201 | El dispositivo está ocupado |
| 1 | -199 | Nuevo modo |
| 1 | -103 | dispositivo enviar de vuelta error de versión de la cara error |
| 1 | -102 | Error de versión de plantilla de cara, como plantilla de cara 8.0 enviar al dispositivo 7.0 |
| 1 | -101 | Error en la memoria malloc |
| 1 | -100 | No se admite o los datos no e xist |
| 1 | -10 | La duración de los datos transmitidos es incorrecta |
| 1 | 0 | Datos no encontrados o datos duplicados |
| 1 | 1 | Funcionamiento correcto |
| 1 | 4 | Error de parámetro |
| 1 | 101 | Error de asignación de búfer |
| 1 | 102 | invocar repetidamente |
| 2 | -12001 | Tiempo de espera de creación de sockets (tiempo de espera de conexión) |
| 2 | -12002 | Memoria insuficiente |
| 2 | -12003 | Versión incorrecta del socket |
| 2 | -12004 | No es protocolo TCP |
| 2 | -12005 | Tiempo de espera |
| 2 | -12006 | Tiempo de espera de la transmisión de datos |
| 2 | -12007 | Tiempo de espera de lectura de datos |
| 2 | -12008 | Error al leer socket |
| 2 | -13009 | Error de evento en espera |
| 2 | -13010 | Intentos de reintento excedidos |
| 2 | -13011 | ID de respuesta incorrecto |
| 2 | -13012 | Error de suma de comprobación |
| 2 | -13013 | Tiempo de espera del evento |
| 2 | -13014 | DIRTY\_DATA |
| 2 | -13015 | Tamaño del búfer demasiado pequeño |
| 2 | -13 016 | Longitud de datos incorrecta |
| 2 | -13017 | Lectura de datos no válida1 |
| 2 | -13018 | Lectura de datos no válida2 |
| 2 | -13019 | Lectura de datos no válida3 |
| 2 | -13020 | Pérdida de datos |
| 2 | -13021 | Error de inicialización de memoria |
| 3 | -15001 | Invocar repetidamente el valor devuelto de la clave de estado emitida por la interfaz SetShortkey |
| 3 | -15002 | Invocar repetidamente el valor de cambio de descripción emitido por la interfaz SetShortkey |
| 3 | -15003 | El menú de dos niveles no se abre en el dispositivo y no es necesario emitir los datos |
| 3 | -15100 | Se produce un error al obtener table str ucture |
| 3 | -15101 | El campo de condición no existe en la estructura de la tabla |
| 3 | -15102 | Inconsistencia en el número total de campos |
| 3 | -15103 | Inconsistencia en la ordenación de campos |
| 3 | -15104 | Error de asignación de memoria |
| 3 | -15105 | Error de análisis de datos |
| 3 | -15106 | Desbordamiento de datos a medida que los datos transmitidos superan los 4M |
| 3 | -15108 | Opciones no válidas |
| 3 | -15113 | Error de análisis de datos: no se encontró el identificador de tabla |
| 3 | -15114 | Se devuelve una excepción de datos ya que el número de campos es menor o igual a 0 |
| 3 | -15115 | Se devuelve una excepción de datos, ya que el número total de campos de tabla es independiente del número total de campos de los datos |
| 4 | 2000 | Devolver ACEPTAR para ejecutar |
| 4 | -2001 | Comando Return Fail to execute |
| 4 | -2002 | Devolver datos |
| 4 | -2003 | Evento registrado ocurre |
| 4 | -2004 | Devolvio Comando REPEAT |
| 4 | -2005 | Devolvio Comando UNAUTH |
| 4 | 0xffff | Devolvio Comando Unknown |
| 4 | -4999 | Error de lectura del parámetro del dispositivo |
| 4 | -4998 | Error de escritura de parámetros de dispositivo |
| 4 | -4997 | La longitud de los datos enviados por el software al dispositivo es incorrecta |
| 4 | -4996 | Existe un error de parámetro en los datos enviados por el software al dispositivo |
| 4 | -4995 | Error al agregar datos a la base de datos |
| 4 | -4994 | Error al actualizar la base de datos |
| 4 | -4993 | Error al leer los datos de la base de datos |
| 4 | -4992 | Error al eliminar datos de la base de datos |
| 4 | -4991 | Datos no encontrados en la base de datos |
| 4 | -4990 | La cantidad de datos en la base de datos alcanza el límite |
| 4 | -4989 | Error al asignar memoria a una sesión |
| 4 | -4988 | Espacio insuficiente en la memoria asignada a una sesión |
| 4 | -4987 | La memoria asignada a una sesión se desborda |
| 4 | -4986 | El archivo no existe |
| 4 | -4985 | Error de lectura de archivos |
| 4 | -4984 | Error de escritura de archivos |
| 4 | -4983 | Error al calcular el valor de has h |
| 4 | -4982 | Error al asignar memoria |